	建设单位（用人单位）名称
	宁波伴山物流有限公司

	地理位置
	宁波市北仑区白峰街道进港路1号
	联系人
	毛丽华

	项目名称
	宁波港外危险货物集装箱场站项目职业病危害预评价

	项目简介

	宁波伴山物流有限公司（以下简称“伴山物流”）成立于2023年7月25日，注册地址为浙江省宁波市北仑区霞浦街道永定河路55号，经营范围：（1）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；（2）许可项目：港口经营；出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
近年来，国务院安委会、浙江省安委会曾多次组织力量对宁波舟山港的安全生产工作进行督查检查，屡次指出宁波舟山港危险货物安全管理中存在的危险货物堆存、联合查验和应急处置能力不足等问题，浙江省委、省政府领导也多次作出批示，要求高度重视、全面整改，但危险货物堆存、联合查验和应急处置能力不足等问题尚未得到根本解决。与此同时，近年来，我国部分北方大港如天津港的危险货物进出口业务受到限制，宁波舟山港的危险货物吞吐量呈上升态势，内外形势交织，迫切需要政府下定决心拿出具体举措，提升对危险货物的安全管控能力，同时满足宁波舟山港危险货物市场发展需求。
港口危险货物集装箱场地的不足，已影响到宁波舟山港作为国际强港的地位，在一定程度上制约了宁波舟山港的发展。一方面目前宁波地区仅有宁波永港海安物流有限公司（以下简称“宁波永港海安”）一家企业设有危险货物集装箱查验场地，宁波永港海安规模较小，场地面积、作业货种、管理水平等方面无法满足宁波港口危险货物集装箱堆存、拆装箱和查验要求，也不利于危险货物集装箱的应急处置，适应现代化物流的作业需要已力不从心。另一方面港口现有陆域空间十分局促，与周边构、建筑物安全裕度小，安全间距无法满足要求，确无合适的建设场地。
根据近几年来国家和浙江省先后颁布和修订的《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《港口危险货物安全管理规定》、《港口工程建设管理规定》、《浙江省安全生产条例》、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等法律法规、标准规范，危险货物尤其是进出口危险货物集装箱的集中堆存、集中管控等已刻不容缓，迫在眉睫，宁波舟山港迫切需要选择一个地块，作为宁波港外危险货物集装箱的集中堆存、装箱和查验场地，以适应国民经济的进一步发展需要。
2018年5月宁波市政府召开市政府专题会议，专题研究宁波舟山港港外危险品堆场等有关事项，会议认为：危化品对外贸易既是我市及周边地区经济发展的需要，也是宁波舟山港功能性业务发展的需要。自2018年3月1日宁波安达危化品国际物流有限公司依法停业以来，宁波舟山港港外危险品堆存作业能力已不能满足需求，迫切需要新建港外危险品堆场。与会单位一致认为，根据危险品堆场的特殊要求，综合考虑北仑半山地块区位、周边条件等诸因素，选择半山地块作为新建危险品堆场是合适和可行的。
2020年12月15日下午，宁波市政府和省海港集团召开了宁波港城融合发展工作第二次联席会议。会议决定加快推进北仑半山港外危险货物集装箱场站项目，北仑区政府支持在原有项目基础上东扩116亩土地；之后在北仑区政府组织的项目红线勘定会议上又再次微调增加7.3亩，使项目的总面积增加到263.25亩。
为此，宁波伴山物流有限公司拟实施宁波港外危险货物集装箱场站项目，对原空箱堆场场地西侧和中部约6.65万m2进行机械拆除，新场站内布置重箱堆场区、仓库区、查验场地区、办公及配套设施区五大区域。拟建项目于2023年8月由中交第三航务工程勘察设计院有限公司编制完成了可行性研究报告，并于2023年8月在北仑区发展和改革局进行了备案，备案文号为：2307-330206-04-01-647503，并于2024年1月进行了变更。

	现场调查时间
	/

	现场调查技术人员
	/
	企业陪同人
	/

	现场采样、检测时间
	/

	现场采样、检测人员
	/
	企业陪同人
	/

	建设单位（用人单位）职业病危害因素

	乙酸丁酯、戊烷、2-丁酮、正庚烷、异丙醇、异丙胺、乙酸甲酯、甲苯、乙酸乙烯酯、二聚环戊二烯、四氢呋喃、过氧化氢、二氧化碳、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、三氧化铬、二氯甲烷、对苯二胺、三氯乙烯、三氯化磷、四氯乙烯、糠醇、间苯二酚、丙烯酰胺、甲酚、氟化氢、乙二胺、氢溴酸、五氧化二磷、氢氧化钾、氢氧化钠、硫酸、硝酸、丙烯酸、乙醇胺、甲基丙烯酸、有机氟、噪声、夏季高温

	检测结果

	/

	评价结论与建议

	评价结论:
本预评价报告对宁波伴山物流有限公司宁波港外危险货物集装箱场站项目进行了综合分析，拟建项目在采取了拟采取的职业病防护措施和本报告中提出的补充措施及建议情况下，在正常生产运行情况下，能够满足职业病防治方面法律、法规、标准的要求，拟建项目在职业病防治方面可行。
建议：
（1）建设单位在后续具体安装喷淋洗眼器设计过程中，应使喷淋洗眼器的服务半径不大于15m。
（2）针对作业场所可能发生的职业病危害事故设置应急柜并配备相应的应急救援物资，设置明显标识，并定期进行维护与检查。
（3）设计阶段应按照石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T 50493-2019）的要求在堆场、仓库设置可燃气体检测报警，废水池针对H2S设置有毒气体检测报警器。
（4）建设单位在后续个体防护用品采购过程中，按《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）等的要求进行合理选择，并按规定配发给劳动者，监督其按规范要求正确使用、存放个人防护用品。
（5）拟建项目应制定一系列职业卫生相关管理制度，包括：《职业病危害防治责任制度》、《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害申报制度》、《职业病防治宣传培训制度》、《职业病防护设施维护检修制度》、《职业病防护用品管理制度》、《职业病危害监测及评价管理制度》、《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《劳动者职业健康监护及档案管理制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《职业病危害应急救援与管理制度》，同时制定各岗位职业卫生操作规程，并按制度规定执行落实。
拟建项目应当根据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》（安监总厅安健〔2013〕171号）等的要求，建立健全职业卫生档案，档案内容包括但不限于：
1）建设项目职业卫生“三同时”档案；
2）职业卫生管理档案；
3）职业卫生宣传培训档案；
4）职业病危害因素监测与检测评价档案；
5）用人单位职业健康监护管理档案；
6）劳动者个人职业健康监护档案。
[bookmark: _GoBack]（6）初步设计时，建设单位应依据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）的要求，编制建设项目职业病防护设施设计专篇。
（7）拟建项目在建成后、竣工验收前应进行职业病危害控制效果评价，明确拟建项目的职业病危害程度以及职业病防护设施的效果，并对不足之处进行改进。

	技术审查专家组评审意见

	一、《预评价报告》目的明确、依据充分、程序规范、内容基本齐全，符合职业卫生法律、法规、规范和标准的要求；
二、《预评价报告》对建设项目的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确；
三、《预评价报告》对建设项目拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确；
四、《预评价报告》对建设单位拟设置的职业卫生管理机构和职业卫生管理人员配置及有关制度进行了表述，提出的建议符合要求；
五、《预评价报告》对建设项目提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，基本符合相关标准、规范的要求。
六、《预评价报告》对该建设项目的职业病危害类型判定准确，评价结论正确。
七、专家组建议
完善应急救援设施的描述与分析。
八、评审结论
专家组同意修改后通过该《预评价报告》，评价单位应根据专家组建议对《预评价报告》进行修改，修改后的《预评价报告》需经专家组组长签名确认。



