	建设单位（用人单位）名称
	宁波峰梅新能源汽车科技有限公司

	地理位置
	宁波市江北区长兴路525号
	联系人
	应乐

	项目名称
	年产300万套高压连接系统智能工厂技改项目职业病危害预评价

	项目简介

	宁波峰梅新能源汽车科技有限公司（以下简称“峰梅新能源”）位于宁波市江北区长兴路525号，是由宁波华翔集团旗下宁波峰梅实业有限公司投资注册的一家专业汽车零部件企业。宁波华翔集团成立于2007年5月，主要从事专业设计、研发、生产、销售新能源汽车核心高压电配系统等，公司通过与德国、日本、意大利等海外先进的汽车部件供应商合作，引进世界一流生产设备、检测设备与技术，以自动化、智能化、精密化的工业理念贯穿整个生产过程。
借助宁波华翔集团在全球汽车行业的强大的市场影响力，目前宁波峰梅新能源汽车科技有限公司已获取一汽大众、上汽大众MEB 全球平台的电池系统高压配电盒（BDU ）、电池包高压连接线（BUSBAR）项目。
宁波峰梅新能源汽车科技有限公司成立于2019年，投资9000万元实施年产50万套高压配电盒和10万套高压连接线生产线技改项目，项目租赁宁波市华翔电子股份有限公司位于江北区创业园10#厂房，用于高压配电盒以及高压连接线生产，50万套高压配电盒和10万套高压连接线生产线技改项目已按要求进行了职业病危害预评价、职业病防护设施设计以及职业病危害控制效果评价。
为进一步扩大企业生产，峰梅新能源拟投资2300万元，租赁宁波华翔电子股份有限公司3#厂房并购置挤出产线、折弯机、去皮机、EOL检测设备、激光刻码机、热铆等设备在3#厂房以及原有10#厂房内二层预留厂房实施年产300万套高压连接系统智能工厂技改项目。
拟建项目于2024年4月获宁波市江北区经济和信息化局的备案批件，备案文号为：2404-330205-07-02-283507。

	现场调查时间
	/

	现场调查技术人员
	/
	企业陪同人
	/

	现场采样、检测时间
	/

	现场采样、检测人员
	/
	企业陪同人
	/

	建设单位（用人单位）职业病危害因素

	2-丁酮、异丙醇、铜烟、金属镍与难溶性化合物、噪声

	检测结果

	/

	评价结论与建议

	评价结论:
本预评价报告对宁波峰梅新能源汽车科技有限公司进行了综合分析，拟建项目在采取了拟采取的职业病防护措施和本报告中提出的补充措施及建议情况下，在正常生产运行情况下，能够满足职业病防治方面法律、法规、标准的要求，拟建项目在职业病防治方面可行。
建议：
（1）拟建项目在设备选型、采购过程中，优先选用先进的生产设备，包括噪声小、自动化和密闭性程度高的设备，尽量从源头上控制噪声产生的强度。
（2）拟建项目在后续个体防护用品采购过程中，按《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）等的要求进行合理选择，并按规定要求为劳动者配发相应的个人防护用品。
（3）拟建项目在后续运行过程中应每年制定年度职业病防治计划与实施方案，并根据计划内容执行落实。
（4）拟建项目应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。职业卫生培训过程资料应进行收集，并纳入职业卫生管理档案进行保存。
（5）拟建项目车间卫生等级为3级的，宜在车间附近或厂区设置集中浴室；淋浴器数量按劳动者最多的班组人数进行设置，且每个淋浴器使用上限人数为9人。
（6）拟建项目应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）的要求规范设置警示标识。
（7）初步设计时，拟建项目应依据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）的要求，编制建设项目职业病防护设施设计专篇。
（8）拟建项目在建成后、竣工验收前应进行职业病危害控制效果评价，明确拟建项目的职业病危害程度以及职业病防护设施的效果，并对不足之处进行改进。

	技术审查专家组评审意见

	[bookmark: _GoBack]一、《预评价报告》目的明确、依据充分、程序规范、内容基本齐全，符合职业卫生法律、法规、规范和标准的要求；
二、《预评价报告》对建设项目的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确；
三、《预评价报告》对建设项目拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确；
四、《预评价报告》对建设单位拟设置的职业卫生管理机构和职业卫生管理人员配置及有关制度进行了表述，提出的建议符合要求；
五、《预评价报告》对建设项目提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，基本符合相关标准、规范的要求。
六、《预评价报告》对该建设项目的职业病危害类型判定准确，评价结论正确。
七、评审结论
专家组同意通过该《预评价报告》。



